**郏县发展7#青贮窖改造工程预算表(含税)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| 一、7#青贮窖改造 | | | | | | | |
| 1 | 青贮窖墙体拆除 | 墙体尺寸：  (0.5m+0.6m)\*3m/2 长50m | 82.5 | m³ |  |  | 含外运 |
| 2 | 砼地坪拆除 | 原墙体两侧各拆除  1.5m,长50m,厚  20cm; | 150 | m² |  |  | 含外运 |
| 3 | 土方开挖 | 基础开挖 | 195 | m³ |  |  | 含外运 |
| 4 | 砼垫层 | C15砼 | 13.5 | m³ |  |  | 详见图纸 |
| 5 | 砼浇筑 | C30砼 | 128.63 | m³ |  |  | 详见图纸 |
| 6 | 钢筋 |  | 11 | T |  |  | 详见图纸 |
| 7 | 模板 | 含脚手架、模版，方木 、对拉丝等辅材 | 425 | m² |  |  |  |
| 8 | 挡墙西侧地坪 | C30砼，厚180mm | 75 | m² |  |  | 含回填 |
| 9 | 人工 | 钢筋绑扎、模版支护、 混凝土浇筑 | 450 | m² |  |  |  |
| 10 | 碎石垫层 | 碎石垫层厚度从内到外 300mm~100mm | 165 | m³ |  |  | 新建7#青贮窖西侧  挡墙，浇筑7#青贮  窖地坪及8#青贮窖  西侧一半地坪 |
| 11 | 砼地面 | C30砼，厚180mm | 825 | m² |  |  |

扫描全能王创建