**平舆诚信瑞亚场区地坪维修工程概算(含税)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项 目 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除 | 炮锤破碎、直接用于 回填 | 1944.5 | m² | 含清运 |
| 2 | 路基 | 10cm砂石垫层 | 1944.5 | m² | 含摊铺压实 |
| 3 | 路面 | 20cm厚C30砼 | 1944.5 | m² | 含人工、切 缝、养护 |
| 4 | 过路管 | φ80水泥过路管 | 14 | m |  |

扫描全能王创建